**放射性活度计及表面沾污仪校验要求**

1. 拥有中华人民共和国专项计量授权证书、中华人民共和国专项计量授权证书附件中授权检定项目必须包含辐射防护领域中使用的α、β表面污染和检测仪、放射性活度计这两个项目。
2. 放射活度测量仪型号为IA-V2 两台，表面污染检测仪型号Rm905adp 两台。
3. 提供上门服务，放射活度测量仪必须在现场校验。
4. 检测完毕后必须提供检测报告，送货上门或邮寄均可。