**耳鼻喉科器械一批技术参数**

**技术参数**

1、动力系统弯手柄1个，长70mm，传动率1:1，可接所有品牌标准直径2.35mm钻头，能与科室原有动力系统相兼容

2、显微剪1把，工作长度82mm，直型，4.5mm，超精细型；与我院现有主机相匹配，试用到科室满意为止。

3、显微钩1把，长刃，弯90°，1.5mm，粗杆；与我院现有主机相匹配，试用到科室满意为止。

4、0º鼻内镜、70º鼻内镜、0º支撑喉镜、12º支撑喉镜、0º耳内镜、30º耳内镜、70º耳内镜；国产品牌，与我院现有主机相匹配，试用到科室满意为止。

**商务参数**

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

\*2、交货时间：按合同签订时间要求送货上门，逾期按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，验收合格后一年设备运行正常予以支付。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。

\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。