|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **规格要求** | **备注** |
|  **核医 学病房** | **核医学入口电动铅门** | 1. 大门防护尺寸（1100\*2250mm）\*2
2. 整体防护15mmpb当量，
3. 带密码指纹遥控门禁系统，
4. 电机要求为进口直流变频电机
5. 表面材质为1.2mm厚镀锌钢板喷塑饰面，
6. 带安全防夹传感器
7. 带304不锈钢板门套
 |  |
| **核医学出口电动铅门** | 1. 大门防护尺寸1080\*2090mm
2. 整体防护15mmpb当量，
3. 带密码指纹遥控门禁系统，
4. 电机要求为进口直流变频电机
5. 表面材质为1.2mm厚镀锌钢板喷塑饰面，
6. 带安全防夹传感器
7. 带不锈钢门套
 |  |
| **传递箱** | 1. 传递箱尺寸550\*550\*1000mm深
2. 带机械互锁装置，
3. 整体防护15mmpb当量，
4. 标准304护板
5. 铅玻璃200\*300
6. 带照明功能
7. 带紫外线杀菌灯
8. 带里外语音互通功能
 |  |

**核医学科防护门改造参数要求**

**商务参数**

\*1、该项目为交钥匙工程，必须符合防护要求，达到环评、预评、控评检测标准，确保安装后医院能取得相关证书。如因该项目导致的检测不合格，不予支付货款。（此条承诺必须写入合同）

\*2、交货时间：合同签订后30个工作日安装到位，逾期按合同赔付。

\*3、付款方式：医院取得以上资质证书后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，验收合格后一年设备运行正常予以支付。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。

\*5、质保与售后：质保十年，终身维护。