**眼压仪参数**

# **技术参数**

1、测量范围：（0～60）mmHg

2、测量量程：30mmHg，60mmHg

3、测量精度：1mmHg

4、工作距离：11mm

5、对焦方法：对焦点+对焦提示

6、★对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦

7、内部固视灯：绿LED

8、自动对焦范围：左右：0-11mm

上下：0-20mm

前后：0-11mm

9、显示方式：彩色大屏幕液晶显示屏

10、输出方式：快速热敏打印机

11、依据波形置信度三次加权平均，提示置信度偏低的测量结果。

12、可使用手指轻触触摸屏上的眼睛位置对焦；

13、非接触式测量。避免交叉感染

14、★具备24小时内售后响应能力。免费提供操作和维修培训。

**商务参数**

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

\*2、交货时间：按合同签订时间要求送货上门，逾期按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。

\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。