**医用空气压缩机参数**

一、技术参数：

1、保护功能：具高温过热保护功能

2、输出压力：0.012MPa~0.018MPa

3、输出流量：≥10L/min

4、噪音：≤55dB(A)

5、热保护：120℃

7、电源：A.C. 220V 50Hz

8、功率：30VA

9、与AD3000-SPD空氧混合器接口相匹配

二、商务参数：

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。\*2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。\*4、交货地点：娄底市中心医院。\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保一年，质保期内每年巡检两次。