**转运床参数**

**推荐品牌：江苏富朗特 FA-800A、厚福B01、鑫江医疗 xj-20113-c3**

一、技术参数

1、规格：全长≥1930mm，宽≥663mm，高低升降530—850mm，背部升降0—70°。

2、安全工作载荷≥170KG。

3、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。

4、高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。

5、床板：PP树脂成型制品。

6、框架：采用钢制/部分铝制品制成。

7、护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度300mm，可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；有双安全锁进行锁定，防止误操作。

8、护栏板上设有角度显示；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落。

9、护栏每一边都由五个压铸铝组装而成，由11个不锈钢铆钉铆接而成强度好，压铸铝表面有透明防氧化层。铝压铸一体成型护栏支架。

10、脚轮：四个直径150mm的进口双面脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

11、中控刹车连动杆采用一体化圆管成型。

12、独立的中心第五轮系统，推车的两侧都安装有控制踏杆。第五轮有弹簧减震机构，通过颠簸路面时实现减震。

13、床体下有二段式托盘，设有漏水孔，托盘能承重≥10Kg。

14、输液架收藏架，固定收藏输液架，用氩弧焊焊接，收藏架内有塑料套管防止输液架与收藏管碰撞。

15、氧气瓶搁架，可放置≥4升的氧气瓶并且可以进行旋转。

16、转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。

17、一个床标配两个原厂床垫。

18、床侧边有两个不锈钢冲压件，上面有6个U型孔可以放置尿滴架挂钩。

1. 商务参数\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。\*2、交货时间：15天内送货上门，逾期按合同赔付。\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。\*4、交货地点：娄底市中心医院。\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。

6、供应商提供所投标设备在三甲医院的业绩证明。