**空气消毒灭菌站参数**

1. 小型移动消毒灭菌站技术参数：

1.1、仪器技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 适用面积 | ≤100㎡ |
| 外观尺寸 | 1400mm\*650mm\*600mm |
| 初效过滤/㎡ | 0.56 |
| HEPA过滤/㎡ | 0.25 |
| 臭氧发生量/g/h | 2 |
| C贵金属催化网/KG | 0.875 |
| 紫外线灯管功率/W | 224 |
| Z贵金属催化网/㎡ | 0.2 |
| 臭氧毁灭催化剂/块 | 25 |
| 负离子/104个/CM3 | ＞10 |
| 整机功率±10%/W | 554 |
| 风量m³/h | 1000 |
| 臭氧毁灭时间/h | 0.5 |
| 消杀时间/h | 1 |
| 噪声/db | 40-65db |
| 安全类别 | I类B型 |

\*1.2、消毒效果：对病毒、细菌盒芽孢的消杀率均大于99.99%，完全满足院感和抗疫需求，达到新冠抗疫标准。（公司出具盖红章的消毒灭菌效果承诺函）

1. 商务参数：

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用，产品使用技术指导由中标人负责提供。\*2、交货时间：紧急采购，一周内送货上门至杉山医院，逾期按合同赔付。\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，完成验收满一年后，设备运行正常，院感科及使用科室确认后支付。\*4、交货地点：娄底市中心医院新冠收治杉山院区。\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次，有专业的售后服务团队，24小时响应，响应后4小时内上门服务。