高压低频脉冲治疗机（经络导平治疗仪）

**技术参数：**

1. 输出电压及治疗频率：
2. 电压：0-2000V
3. 频率：0.5-60HZ（0.5、10、60三档位可调）
4. 脉宽：0.4-2.2ms （0.4ms 0.8ms 1.6ms三档固定）
5. \*自增功能：每24秒自动增加强度一级，共99级可调
6. 治疗部位：头面、肢体、躯干
7. 输出通道：5组10个独立通道
8. \*治疗模式：模拟针灸
9. 浪涌：长浪：6秒一个周期；短浪：3秒一个周期
10. 治疗时间：0-60min，5分钟为一步进
11. 极性：正极性、负极性
12. 微电脑自动化控制，LED数码显示
13. 具有超压供电、上电、断电、开机等各种保护电路，工作安全可靠
14. 额定电流电压：220V±22V 50HZ±1HZ
15. 额定功耗： ≤40W
16. 输出波形：可控脉冲方波
17. 其他要求：
18. 设备为台式机
19. 电极：标配 粘性电极

**商务参数：**

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

\*2、交货时间：20天内送货上门，逾期按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，设备运行正常一年后予以支付。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。

\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保一年，质保期内每年巡检两次。

配置清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机：高压低频脉冲治疗机（经络导平治疗仪） | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 输出线 | 9 | 根 |
| 4 | 导平专用粘贴电极片 | 20 | 片 |
| 5 | 保险丝1A | 2 | 只 |
| 6 | 保险丝1.5A | 1 | 只 |
| 7 | 检验合格证 | 1 | 枚 |
| 8 | 产品保修卡 | 1 | 张 |
| 9 | 使用说明书 | 1 | 本 |
| 10 | 操作流程卡 | 1 | 份 |