**宫腔镜（5Fr一体镜）参数**

**技术参数：**

1、用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等；

2、具有5Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作；

3、可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；

4、镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅；

5、器械插入口为喇叭形，方便器械进入；

6、密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道。可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；

7、进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤；

8、进出水通量为国标2倍以上，5Fr款在100mmHg压力下，水流量为290mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为325mmL/分钟；7Fr款在100mmHg压力下，水流量为388mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为440mmL/分钟；

9、超广角镜头，视场角90°；景深3mm-100mm；视向角30°；

10、镜面具有防反光设置。管鞘内有安全保障的绝缘层；

11、插入部工作长度200mm，插入部最大宽度4.9mm / 5.4mm，免扩宫；插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔。

12、所有设备可与各种知名品牌相匹配且需与医院现有设备配套使用。

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 数量 |
| 宫腔镜 | 1pc |
| 剪刀 | 1pc |
| 异物钳 | 1pc |
| 活检钳 | 1pc |
| 专用内窥镜器械消毒盒 | 1pc |

\*13配置清单

**商务参数：**\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。\*2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。\*4、交货地点：娄底市中心医院。\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保一年，质保期内每年巡检两次；保修期内设备出现故障，由厂家提供免费维修和免费提供设备更换的主、附配件；保修期外设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答。