E区CT机房空调改造参数要求

1. 项目名称：E区CT机房空调改造项目。
2. 维修改造内容：娄底市中心医院E区CT机房风柜整体进行移位及重新安装风管，健康管理中心餐厅内加装2台风机盘管及安装管路、风管及送风口，将风柜和新装的风机盘管冷凝水排水管安装到原空调系统冷凝水排水系统中，对风柜进行清洗及冷凝水排水系统进行清洗，以保障病房后期中央空调系统正常使用。
3. 所使用的材料和配件符合消防和环保等相关要求，能提供相关证明资料。
4. 投标单位负责整个施工过程中的安全责任。
5. 动火作业前需联系我方工程师，取得动火批准后方可作业。
6. 要在不影响医院病房使用的情况下，利用周末或节假日及工作日晚上进行施工。施工前后都要和甲方负责人沟通，以知晓施工动态和施工的相关的影响事宜。
7. 质保期为验收合格后1年，1年内如出现问题，需在24小时内免费维修。
8. 本项目不统一组织现场勘察，各投标单位结合招标文件要求和项目现场勘查情况在响应文件中提供相关问题说明、合理的维修安装方案、维修价格清单。
9. 施工周期：签订合同后，在15天内完成维修改造工作。
10. 验收标准：
11. 验收方由使用科室、医疗设备维修中心、施工方、我院空调维保方组成。
12. 维修改造后保证空调制冷效果。
13. 维修改造后不存在消防及其他隐患。
14. 以使用科室实际使用效果为准。
15. 投标方应在投标资料里提供联系电话，以方便沟通。