**手术麻醉部麻醉科日本光电监护配件采购参数要求**

1. 该项目为麻醉科11台日本光电监护仪（型号：BSM-2353、BSM-3763）部分配件采购。
2. 产品数量、型号等清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 血压气管（3.5米） | YN-901P | 5 | 副 | / | / |  |
| 血压袖带 | YP-713T | 5 | 副 | / | / |  |
| 传感器 | YG-101T | 50 | 个 | / | / |  |
| 无创血压检测线 |  | 2 | 根 | / | / | 只需探头端 |
| 合计： 元。 |

3、配件具体要求如下：

1. 、配件要求是全新原厂产品。

（2）、血压气管、血压袖带

A、配置无创血压气管、血压袖带。

B、配置血压气管与血压袖带，适配科室现有监护仪，能使用升压法测量NIBP。

C、充气管3.5m长。

D、袖带宽度13cm，舒适便于使用，易拆洗，防扭结，防血痕设计。

（3）、传感器：

A、配置EtCO2测量传感器的适配器 。

B、适配病人监护仪上型号为TG-900P的传感器，5秒预热，自动校零。

3、竞标方不存在货源授权等纠纷，由此产生的问题皆由竞标方承担；

4、安装前联系医疗设备维修中心的工程师，本次安装调试过程中不得影响我院正常工作。

5、安装验收合格后，质保期为6个月；

6、投标资料中给出投标公司联系电话。