**产品名称：麻醉咽喉镜（普通）**

**技术参数：**

1、配置：弯型镜片大、中、小各一片，手柄一只。

2、光线更亮、更白
3、易于清洁和消毒
4、灯泡装在镜片的前端
5、光线可直接照射
6、维护更经济、有效
7、装置简便，采用挂钩连接式，可快速、简便地更换镜片的装置。

8、性能结构及组织：窥视镜片材质：304型Austenitic不锈钢、HO2半硬黄铜、聚丙烯光学纤维；手柄材质：HO2半硬黄铜/Austenitic不锈钢；绝缘部份材质：聚丙烯塑料；

9、产品用于手术开始前的麻醉、插管和复苏。在插管过程中用喉镜，可清楚观察呼吸道、辅助插管的放入。