**轮椅参数**

**1.名称：坐便轮椅**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **参数** | 83ee608c943356a03fb5a8bb450699f |
| 总长 | 1050mm |
| 总宽 | 630mm |
| 总高 | 900mm |
| 折叠宽度 | 280mm |
| 靠背高度 | 430mm |
| 座位深度 | 450mm |
| 座位宽度 | 460mm |
| 扶手高 | 750mm |
| 座位离地面高度 | 500mm |
| 前轮 | 8寸 |
| 后轮 | 24寸 |
| 基本载荷 | 100kg |
| 净重量 | 14kg |

**性能及结构特点：**

此款是以GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准，其结构特点如下：

**1. 车架：**选用高强度钢管材料，管直径为22mm，厚度1.2mm,；表面采用电镀处理；整车可折叠，便于携带；

**2. 轮胎：**前轮为8寸塑料实心轮胎；后轮为24寸实心轮胎；

**3. 座垫：**硬座坐垫，坐垫采用PU皮革材质内包高密度高回弹海绵缝制而成，中间带有大容量座便器，适用于行动不便的老年人和残疾人使用。

4. **扶手**：ABS塑料扶手，环保无味，ABS安全护板；

5. **脚托**：高强度塑料脚踏板，配有小腿带；

商务参数

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

\*2、交货时间：按合同签订时间要求送货上门，逾期按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。

\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保一年，质保期内每年巡检两次。