**铅背心、铅方巾招标参数**

**一、招标参数**

**（一）铅背心（3件）**

1、尺寸款式颜色：马夹式 700\*600mm；蓝色

1、前面≥0.5mmpb:后背:≥0.25mmpb

2、采用铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密;

3、内部防护材料铅均匀度高，最大限度发挥防护性能;

4、内部防护材料表面光洁度高，表面无粉尘，无铅游离;

5、防护材料的物理性能与市场同类型产品相比，柔韧性俱佳;

6、使用天然A级橡胶与纯度 99%的黄丹粉制作而成，无刺激性气味；

7、面料采用牛津布、PVC等多种布料；

8、特殊尺寸可定制。

9、配有一套完整的操作使用说明书、合格证

**（二）、铅方巾（4块）**

1、尺寸颜色：450\*450mm；蓝色

2 、铅当量≥0.5mmpb。

3、采用铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密;

4、内部防护材料铅均匀度高，最大限度发挥防护性能;

5、内部防护材料表面光洁度高，表面无粉尘，无铅游离;

6、防护材料的物理性能与市场同类型产品相比，柔韧性俱佳;

7、使用天然A级橡胶与纯度 99%的黄丹粉制作而成，无刺激性气味

8、面料采用牛津布、PVC等多种布料，多种颜色可选

9、提供一套完整的操作使用说明书、合格证

二、商务参数

**商务参数**★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。★5、质保与售后：整机保修 1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。