**内镜中心奥林巴斯送气送水按钮、送水瓶参数要求**

1. 该项目为内镜中心奥林巴斯的送气送水按钮、送水瓶采购
2. 送气送水按钮要求
3. 品牌：奥林巴斯。
4. 型号：MH-438
5. 能连接奥林巴斯胃肠镜下控制水和气体流通
6. 送水量：送水量不得小于45ml/min
7. 送气量：送气量≥800ml/min

送水瓶要求

1. 品牌：奥林巴斯。
2. 型号：MAJ-901
3. 水瓶容量：250ml
4. 采用了防漏密封圈+单向阀门设计,不倒流

3、探头为原厂全新探头，包装完好，验收时给出送气送水按钮、送水瓶的相关资料证明。

4、竞标方不存在货源授权等纠纷，由此产生的问题皆由竞标方承担；

5、安装前联系医疗设备维修中心的工程师，本次安装调试过程中不得影响我院正常工作。

6、安装验收合格后，质保期为6个月；

7、投标资料中给出投标公司联系电话。