**飞利浦1.5T核磁操作盒采购参数要求**

1、我院飞利浦Multival1.5T MR操作面板单元，在操作“退床”时很慢。经检测为对应的操作面板单元故障。需更换操作面板单元。

2、要求更换的操作面板单元为原厂件。

3、乙方有对应的专业的工程师到我院服务。

4、安装过程中有义务检查机器，发现有其他问题及时和我方工程师沟通并积极解决；

5、本次安装过程中不得影响我院正常工作。

6、所有配件质保期6个月；

7、投标资料中给出投标公司联系电话。